[bookmark: _GoBack]风冷热泵机组维保项目技术要求
维保清单和技术要求。
	序号
	项目名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	压缩机
	COMPRESSOR, SH140A4ALC, DANFOSS
	个
	3
	3台更换压缩机，同时更换相关配件

	2
	冷媒R410A
	R410A
	KG
	30
	

	3
	接触器
	CONTACTOR,3TS3411-0XM0 50Hz 32A,SIEMENS
	套
	3
	

	4
	水压差开关
	SWITCH,PRESSURE DIFFERENCE 13/19KPa GH
	个
	1
	

	5
	焊接辅材
	
	项
	3
	

	6
	更换压缩机作业费
	
	项
	3
	

	7
	冷媒R410A
	R410A
	KG
	10
	1台机组查漏

	8
	查漏作业费
	
	项
	1
	


▲维修时所需的零配件必须采用由相关设备制造厂商生产或经原厂授权的配件生产企业生产、未经使用的新材料，材料必须从正规途径获取，并提供相关证书（生产厂家或经销商的授权证书，扫描件并加盖公章）。

