[bookmark: _GoBack]环保检测项目（废水、废气、噪声）技术要求
检测内容、地点、时间及次数：
（一）检测内容
1.医疗废水：浑浊度、游离余氯、肉眼可见物、臭和味、铁、锰、色度、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌粪大肠菌群、悬浮物、六价铬、阴离子表面活性剂、氨氮、化学需氧量、色度、五日生化需氧量（BOD5）、pH值、总铬、铅、镉、汞、砷、石油类、动植物油类、挥发酚、总氯、银、氰化物、肠道致病菌（志贺氏、沙门氏）、总α放射性、总β放射性；
2.废气：硫化氢、氨、氯气、甲烷、臭气；
3.噪声：院界噪声。
（二）检测地点及次数
	检测地点或岗位
	检测项目
	点数
	样品数/点/次
	年监测频次
	次数/年

	废水
	污水站出口
	粪大肠菌群、悬浮物、六价铬、阴离子表面活性剂、氨氮、化学需氧量、色度、五日生化需氧量（BOD5）、pH值、总铬、铅、镉、汞、砷、石油类、动植物油类、挥发酚、总氯、银、氰化物、肠道致病菌（志贺氏、沙门氏）、总α放射性、总β放射性
	1
	3
	1次/季
	4

	无组织废气
	污水处理站周界
	硫化氢、氨、氯气、甲烷、臭气
	3
	4
	1次/季
	4

	废水
	污水站出口
	化学需氧量、悬浮物
	1
	3
	1次/周
	48

	噪声
	院界四周
	院界四周
	4
	2
	1次/季
	4

	污泥
	污水处理站污泥
	粪大肠菌群、蛔虫卵死亡率
	1
	1
	1次/年
	1



检测服务要求：
1.由院方按照医院环保自行监测方案指定检测区域内的具体地点，检测单位根据国家相关规定进行样品采集、检测，检测后将检测结果出具检测报告并提交采购人。
2.检测单位须将医院的每次检测结果，在浙江省重点污染源监测数据管理系统进行填报，并协助医院完成全国排污许可证管理信息平台填报工作。
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